Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 16.12.2016r

EZP-271-2/130/2016/p-2

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu wyposażenia do noża harmonicznego wraz z generatorem znak sprawy: EZP-271-2/130/2016 pismo 2**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców

1. Prosimy o dopuszczenie akcesoriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Liczba sztuk |
| 1. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego do zabiegów w chirurgii otwartej:   1. **długość ramienia 18 cm** 2. średnica 5 mm, 3. końcówka wyposażona przycisk: aktywujący narzędzie i ustawiający poziom mocy (cięcie/koagulacja) 4. możliwość cięcia i koagulacji, 5. kształt uchwytu pistoletowy, | 12 sztuk |
| 2. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego do zabiegów w chirurgii laparoskopowej i bariatrycznnej:   1. **długość ramienia 38 cm** 2. średnica 5 mm, 3. końcówka wyposażona w przyciski: aktywujący narzędzie i ustawiający poziom mocy (cięcie/koagulacja) 4. możliwość cięcia i koagulacji, 5. kształt uchwytu pistoletowy, | 12 sztuk |
| 3. | Bipolarne nożyczki wielorazowego użytku (min 25vsterylizacji) do współpracy z diatermią chirurgiczną, umożliwiające podłączenie bezpośrednie, do diatermii VALLEYLAB lub ERBE:   1. do cięcia i koagulacji tkanek, 2. technologia bipolarna zaawansowana, 3. długość 25cm-35cm. 4. zakrzywione bransze, 5. aktywacja z wyłącznika nożnego | 6 sztuk |
| 4. | Część aktywna – transducer o długości 20 cm, do współpracy z końcówką noża harmonicznego opisaną w punkcie 1, wielorazowego użytku , gwarantującą 250 min ciągłej pracy, wykonana ze stopu tytanu , pokryta nieprzywierającą powłoką | 1 sztuka |
| 5. | Część aktywna – transducer o długości 40 cm, do współpracy z końcówką noża harmonicznego opisaną w punkcie 2, wielorazowego użytku , gwarantującą 250 min ciągłej pracy, wykonana ze stopu tytanu , pokryta nieprzywierającą powłoką | 1 sztuka |
| 6. | Gwarancja dostępności (możliwość zakupu) końcówek wskazanych w punktach  1,2 ,4,5 – nie mniej niż 5 lat. |  |
| 7. | Oferent gwarantuje utrzymanie cen z niniejszego przetargu (powiększonych jedynie o wskaźnik inflacji) |  |

Pozostałe wymogi zgodnie z zapisami Zmawiającego w tabeli „Warunki Gwarancji i Serwisu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.**

**Nowy termin składania ofert: 21.12.2016r do godz. 10:45**

**Nowy termin otwarcia ofert: 21.12.2016r o godz. 11: 00**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski