

**Kraków dnia 12.12.2019r**

**Wykonawcy http://bip.usdk.pl/**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

**MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I POMOCNICZE DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE**

**nr postępowania EZP-271-2-113/PN/2019**

**ODPOWIEDZI NR 2 NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na wniesione zapytania i wnioski o wprowadzenie zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

ODPOWIEDŹ 1: WYJAŚNIENIE, Co do zasady Wykonawca składa oświadczenie po zamieszczeniu na stronie internetowej bip.usdk.pl przez Zamawiającego informacji dotyczących firm oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie.

Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej – może tę informację zamieścić w treści oświadczenia.

Wykonawca który złoży oświadczenie wraz z ofertą jest zobowiązany do złożenia ewentualnej odpowiedniej korekty swojego oświadczenia po zapoznaniu się z informacją dotyczącą otwartych.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

ODPOWIEDŹ 2: WYJAŚNIENIE: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

PYTANIE 3

**Dotyczy Parametry Techniczne: Zadanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów Tyvek o następujących parametrach technicznych:

- Medycznej klasy TyvekTM 1059B; Typowa waga 64,4g/sqm. Wytrzymałość na rozciąganie MD 96,25N/15mm, CD 102,75/15mm

- Laminat PET/PE 50TCH – EP; Laminowany 12µm POLIESTER i 50µm POLIPROPYLEN. Laminowanie ekologicznym, nie zawierającym rozpuszczalnika klejem do laminowania, typowa wytrzymałość na rozciąganie > 75N/15mm

- Wskaźnik tuszu; czerwony do niebieskiego, ekologiczny, bez rozpuszczalnika na bazie wody.

TyvekTM i Laminat PET/PE 50TCH – EP są zgrzane razem za pomocą dwu paskowego zgrzewu z każdej strony. Wskaźnik jest nadrukowany na 5mm linii bez zgrzewu, biegnącej wzdłuż środka górnego zgrzewu (jeżeli rękaw jest usytuowany w pozycji do odczytu). Średnia wytrzymałość zgrzewu wynosi ponad 2N/15mm. temperatura zgrzewu 125˚C, ciśnienie 100N/cm2

Wymagania ogólne zgodnie z wymaganiami zamawiającego

ODPOWIEDŹ 3: WYJAŚNIENIE: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.

 Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

i Organizacji Opieki nad Pacjentem

 mgr Anna Wojnar