**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 134 000 EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Opis: **Dostawa i montaż wyposażenia i mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chirurgicznego w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie**

Identyfikator: **EZP-271-2/203/2014**

**1. ZAMAWIAJĄCY**

# Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

##### Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

PKO S.A. II O Kraków

NR: 96 1240 1444 1111 0000 0936 5746

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:**bip.usdk.pl**

Adres e-mail: **zp@usdk.pl**

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

**2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 09 luty 2004 r., poz. 177. z późn. zmianami

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **i montaż wyposażenia i mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chirurgicznego w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie**
   2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39.10.00.00-3 meble, 33.19.20.00-2 meble medyczne, 33.10.00.00-6
   3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają FORMULARZ CENOWY – załącznik nr 3/1
   4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.
   5. Przedstawione aranżacje pomieszczeń oraz zestawienie wyposażenia mają na celu zabezpieczenie odpowiednich powierzchni oraz mediów, równocześnie stanowią wytyczne dla opracowania projektu wykonawczego. Podane wyposażenie należy traktować jako przykładowe.
   6. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy , zgodny z opisem, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
   7. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na przedmiot zamówienia 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
   8. W przypadku konieczności wykonania prac adaptacyjnych w wyniku zaoferowania urządzeń i sprzętu o innych gabarytach lub zasilaniach niż przewidziane projektem technicznym Wykonawca wykona je na własny koszt.
   9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
2. **ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH**
3. **ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENI A ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.**
4. **ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.**
5. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**
   1. Przewidywany termin realizacji – max 6 tygodnie (42 dni) od daty podpisania umowy.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do przedmiotu umowy „kartę gwarancyjną” oraz opis w języku polskim.

7.3. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Zamawiającego lub na miejsce montażu.

7.4. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.**
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
      1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania –

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

* + 1. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

* + 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

* + 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według propozycji stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

* Zgodnie z art. 26 ust. 2 b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ( złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).
* Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b , odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
* W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: <http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm>
* Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia

W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art., 24 ust. 1 ustawy Pzp.

* 1. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**
     1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 4 do siwz,
  2. **OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.**

8.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do siwz.

* + 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

* + 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1. punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

− nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

1. punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;
   * 1. Dokumenty, o których mowa 8.3.8 ppkt. 1 tiret pierwsze i trzecie oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 tiret 2powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
     2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8.3.10 stosuje się odpowiednio.
     3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
     4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
     5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
     6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
     7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
     8. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i oświadczeń zawierających stwierdzenie zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.
     9. W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp

**8.4. WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

8.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie z art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczenie (propozycja – załącznik nr 4) będzie uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie z art. 24 ust. 1 w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum. W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.

4.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.3 Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców)

8.4.4 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum

8.4.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum,

5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

8.4.6 Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.4.7 Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

8.4.8 W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.

**8.5. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:**

8.5.1. Atest potwierdzający spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 98.nr.148.poz.973) ( o ile dotyczy)

8.5.2. Wymagane atesty i certyfikaty zgodności z normami (o ile dotyczy)

8.5.3. Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważne (o ile dotyczy)

8.5.4. Deklaracja CE (o ile dotyczy)

8.5.5. Karta katalogowa producenta w formacie minimum A4 na której będzie przedstawiony oferowany mebel, nazwa produktu lub nazwa użytego systemu, nazwa producenta, rysunek w skali lub zdjęcie proponowanego mebla

**8.6. POZOSTAŁE DOKUMENTY**

8.6.1. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. według załącznika nr 5 do siwz

**9 WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ**

9.1. Wyjaśnienia treści SIWZ

9.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert **tj. do dnia 05.01.2015r.**

9.1.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

9.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.1.4 ***Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Sekcja ds. Zamówień Publicznych***

9.1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na stronie.

9.1.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.2 Zmiany w treści SIWZ.

9.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

9.2.3 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

9.2.4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

9.2.5. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

9.2.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie

**10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.**

* 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
  2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
  3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer(12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej zp@usdk.pl
  4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.
  6. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
  7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

#### W sprawach przedmiotu przetargu:

#### Inż. Jan Zasowski

w sprawach formalnych:

Małgorzata Machlowska – Sekcja Zamówień Publicznych

godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek- piątek 800:1500

* 1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Każda składana oferta musi być zabezpieczona w wadium. Wadium na całość zamówienia wynosi : **7.500,00 zł słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100**

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):

PKO S.A. II O Kraków.

NR: 96 1240 1444 1111 0000 0936 5746.

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „**Wadium – przetarg EZP-271-2/203/2014** W pozostałych przypadkach (pkt. 11.3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

11.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 11.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

11.7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

11.8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

11.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 11.10 i 11.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a. w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,

b. pełnomocnictw

c. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

d. nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

11.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

**12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

* 1. Wykonawca jest związany oferta 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 12.2 niniejszej SIWZ, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
  4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
  5. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania oferta do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy)

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.**

**WYMAGANIA PODSTAWOWE**

* 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert (podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
  2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
  3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.
  5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej.
  6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

**FORMA OFERTY**

* 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem
  2. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były ponumerowane
  3. Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.
  4. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
  5. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
  6. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
  7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
  8. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.
  9. W przypadku wszystkich kopii dokumentów założonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np.. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

**ZAWARTOŚĆ OFERTY**

* + 1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
    2. Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 3/….. do SIWZ.
    3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ
    4. Wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ
    5. Wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ
    6. Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 8 niniejszej SIWZ
    7. Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru
    8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego
    9. Dowód wniesienia wadium
  1. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. Zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

1. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**
   1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia **26.01.2015 r. do godz. 10:45 w** siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie**

**ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków**

oraz oznakowana następująco: **Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia i mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chirurgicznego w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie nr EZP-271-2/203/2014** nie otwierać przed **…………...**2015 r. godz. **……….**” **(**wypełnia Wykonawca**)** i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

* 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.
  2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – za zaliczeniem pocztowym.
  3. **Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.01.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego pok. 2H-06b**
  4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.
  6. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 14.6

1. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.**
   1. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

a)Wartość brutto pozycji z formularza cenowego – według algorytmu:

(ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT] = wartość brutto, która stanowi cenę brutto oferty.

b) cena, o której mowa w pkt a musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

* 1. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
  2. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535. z późniejszymi zmianami).
  3. **Cena oferty ma być podana w zł.**
  4. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
  5. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę netto jednego opakowania jednostkowego i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile wykonawca podał prawidłową ilość oferowanych produktów.

1. **INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT STOSOWANYCH PRZY ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.**

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

1. **KRYTERIA WYBORU OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT.**

17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

17.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

17.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

17.2. Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Waga Kryterium** | **Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta** | **Zasady oceny**  **(ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku)** |
| 1. | Cena | 95% | 10 punktów | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 pkt x waga kryterium |
| 2 | Okres gwarancji powyżej 24 miesiące (max 60 m-cy) | 5% | 10 punktów | Ilość m-cy zaoferowana pow. 24 miesięcy - max. 60 m-cy przez badaną ofertę /max zaoferowana ilość m-cy powyżej 24 miesięcy max 60 miesięcy x 10 pkt x waga kryterium  Okres gwarancji 60 miesięcy i powyżej otrzyma 10 punktów, pozostałe wg wzoru |

**Ocenę końcową oferty OK= KC x ilość członków komisji + Knc x ilość członków komisji**

17.8. ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 17.2. SIWZ.

17.9. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

17.10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

1. **TRYB OCENY OFERT WYJASNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK**
   1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
   2. Zamawiający poprawia w ofercie:
2. Oczywiste omyłki pisarskie
3. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
4. Inne omyłki polegają cena niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

**SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT**

* 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń, wykazów, danych, informacji.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji- oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp
  3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

**OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ**

* 1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia a zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w szczególności w zakresie:
     1. Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2010r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz.1314);
     2. Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
  2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
  3. Zamawiający odrzuca ofertę:

1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
2. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

**UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W OFERCIE**

* 1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  2. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  3. Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów

**SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ**

* 1. Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

**WYKLUCZENIE WYKONAWCY**

* 1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

**ODRZUCENIE OFERTY**

* 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90ust.. 3 ustawy Pzp
  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

**UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

* 1. Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
  2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

* 1. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

**WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA**

* 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ
  2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
  3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

A) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

B) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

C) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

D)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.22. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

* 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

**TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ**

* 1. Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

1. **INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, W CELU ZAWARCIA UMOWY.**
   1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
   2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
   3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przezZamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp.
   4. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana.
   5. Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
2. **ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.**
   1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
   2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

**21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY** – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM**

22.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej.

22.2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

22.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Prawo zamówień publicznych

22.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

22.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

22.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy pzp

22.8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 22.8 i 22.9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

22.11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 ustawy Pzp.

22.12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

**23. UMOWA RAMOWA**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.**

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

**25. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy

## Załączniki:

* + 1. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 1,
    2. Formularz Ofertowy – załącznik nr 2
    3. Formularz cenowy – załączniki nr 3/1
    4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1, w związku z art. 44 oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4,
    5. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 8.6.Siwz – załącznik nr 6
    6. Rysunki (plik zip 19 rysunków)

Kraków, dnia: 15.12.2014r.

ZATWIERDZAM

Inż. Jan Zasowski

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **dostawa** **i montaż wyposażenia i mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chirurgicznego w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie** zgodnie z ofertą z dnia ........................r. stanowiącą integralną część umowy, zwanego w dalszej części umowy przedmiotem umowy

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyposażenie, spełnia wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ oraz, że zamówienie zrealizowane zostanie zgodnie z treścią formularza ofertowego, stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

3. Dostawa, o której mowa w ust. 1 obejmuje transport i montaż wyposażenia wraz z jego wniesieniem i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz sprzątanie pomieszczeń po montażu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy z należytą starannością oraz do uczciwego, rzetelnego i zgodnego z prawem postępowania w kontaktach z Zamawiającym.

5. Wykonawca oświadcza, że wykonuje przedmiot umowy na własne ryzyko gospodarcze i ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie i rezultat realizowanych czynności w ramach umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaoferowane artykuły są pierwszego gatunku, fabrycznie nowe, wolne od wad, jak również spełniają warunki określone dla produktów bezpiecznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003r. Nr 229, poz. 2275 z pźń. zm.).

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe.

§ 3

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy .

2. Dostawa wyposażenia nastąpi po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o planowanej dostawie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4

1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony. Protokół zdawczo - odbiorczy oraz dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

2. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonania zadania.

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub nieprawidłowości w przedmiocie umowy podczas dokonywania czynności odbioru, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

§ 5

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ......................zł brutto ( słownie: …………………………………………………złotych)

2. Wykonawca oświadcza, że w cenie jego oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym również koszty montażu i wniesienia wyposażenia będących przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego

3. Za wykonaną dostawę Zamawiający dokona przelewu należności na konto Wykonawcy……………………………………….. w terminie ……….. dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu korzystnych warunków płatności:

A/ W szczególnych przypadkach dostawca na wniosek Zamawiającego może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności

B/ W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Zamawiającego.

5. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotowa po stronie wierzyciela.

6. Naruszenie zakazu określonego w ust. 5., skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres …… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki wyposażenia objętego Przedmiotem Umowy, do naprawy w terminie 48 godzin od zgłoszenia usterki z obowiązkiem dostawy Zamawiającemu wyposażenia zastępczego, albo wymiany wyposażenia na nowe. W przypadku naprawy wyposażenia, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres wykonywania naprawy; natomiast w przypadku dokonania wymiany wyposażenia okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie z gwarancją nowego wyposażenia.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyposażeniu objętym Przedmiotem Umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne wyposażenia powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.
5. Jeżeli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany wyposażenia objętego Przedmiotem Umowy albo do usunięcia wad w tym wyposażeniu, nie dopełni obowiązku wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad lub nie usunie wady w drodze naprawy w terminie określonym w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
6. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć te czynności osobie trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§ 7

Strony ustalają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary :

A/ w wysokości 10 % wartości umownej brutto, określonej w § 5 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,

B/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto, określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki do 7 dni roboczych zwłoki, a powyżej 7 dni opóźnienia w wysokości 0,2% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki,

C/ za zwłokę w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym i rękojmi za wady, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad w wysokości

D/ 0,1 % wartości umownej brutto, określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki do 7 dni roboczych zwłoki, a powyżej 7 dni opóźnienia w wysokości 0,2% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

2) Zamawiający zapłaci karę Wykonawcy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umownej brutto, określonej w § 5 ust. 1.

3) W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, kary umowne będą potrącane z bieżących należności Wykonawcy.

4) W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają faktycznie poniesionych szkód, strony mają prawo dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W wypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane wyłącznie, gdy nie wymagają zmiany treści oferty Wykonawcy.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, poza przewidywanymi.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wybory wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

* Zmiany osobowe
* - terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia zdarzeń określanych jako „siła wyższa”, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron,

- terminów realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmian w harmonogramie robót będących konsekwencjami zmian organizacyjnych u Zamawiającego, których nie można było przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem;

- terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany harmonogramu finansowania inwestycji (Ministerstwa Zdrowia)

- obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania

- w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie

- wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych

§ 10

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, strony wyznaczą pisemnie swoich przedstawicieli, którzy będą odpowiedzialni za koordynację realizacji niniejszej umowy. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów będzie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko, telefon)

Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów będzie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko, telefon).

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać go na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia każda ze stron może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. Załączniki:

1. Oferta przetargowa - załącznik nr 1,
2. Formularz cenowy – załącznik 2
3. Formularze „SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ....................................................................................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul...............................................................................................................

Województwo:.......................................................................................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: .....................................................................................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .................................................................................................................................................

NIP: ................................................... REGON.........................................................................................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: **30-663 Kraków, ul. Wielicka 265**

## Zobowiązania Wykonawcy:

* + 1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawa i montaż wyposażenia i mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chirurgicznego w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z dołączonym formularzem cenowym - zał. nr 3 oraz formularzami specyfikacji technicznej za cenę brutto: …………………………………………… zł
    2. Termin dostawy , montażu ( max 6 tygodni od daty podpisania umowy) ……………………. od daty podpisania umowy.
    3. Termin płatności …… ( do 60 dni ) po dostarczeniu towaru oraz prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisania protokołu odbioru przez osoby upoważnione występujące w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy
    4. Oświadczamy, że dostarczone wyposażenie będzie gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji.
    5. Okres gwarancji wynosi ………………………………………… miesięcy.
    6. Serwis gwarancyjny prowadzi:…………………………………………………………………. Tel/fax: ……………………………..…………….
    7. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia personelu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
    8. Osobą uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie dostaw jest: …………………………………………………   
       Tel.: ................................................
    9. Oświadczamy, że oferowane przez nas wyposażenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
    10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
    11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
    12. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się, przed wykonaniem przedmiotu zamówienia wykonać pomiary gabarytów na miejscu montażu.
    13. Oświadczamy, że meble będą dopasowane do istniejących warunków budowlanych.
    14. Dostawy, objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom…………………………………………………………………………….\*\*).
    15. Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

Dane do umowy:

|  |  |
| --- | --- |
| **a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy** | |
| **Imię i nazwisko** | **stanowisko** |
|  |  |
|  |  |
| **b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy** | |
|  |  |

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)...................................

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*\*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.*

*\*\*) niepotrzebne skreślić*

……................., dnia ……………

............................................................

*(podpisy osób uprawnionych do składania*

*oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do siwz  ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków  Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................  FORMULARZ CENOWY | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Nr. pom.** | **Nazwa pom.** | **Ilość pom.** | **Ozn. na rys.** | **Wyposażenie  maszyny i urządzenia** | **Ilość szt.** | **Wymiary gabarytowe dł x szer x wys. (mm)** | **Opis techniczny/Warunki zasilania** | **Cena netto (zł)** | |  | **razem brutto (zł)** |
| **Jedn.** | **razem  (7x10)** | **VAT** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **SOR Segment C + F poziom 0** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **C0-1** | **Pok. dekontaminacji** | 1 |  | Wanna wózek, | 1 |  | wg.zał.3/1, kratka ściekowa, zawór ze złączką do węża |  |  |  |  |
| 1 | Blat wiszący, na wspornikach | 1 | 2450x600 | Blat postforming o gr. 38mm, zabezpieczony przeciwwilgociowo, montaż w blacie umywalki , zlewozmywaka z dostawy Zamawiającego |  |  |  |  |
| 2 | Szafka wisząca, ścienna | 3 | 600x300x600 | konstrukcja wg. opisu jak w zał. 3/4 |  |  |  |  |
| 5 | Szafa medyczna, jednodrzwiowa | 1 | 600x550x1800 | wg. zał. 3/4, |  |  |  |  |
| 2 | **C0-3** | **Sala przyjęć 4 stanowiska** | 1 | 1 | Zestaw medyczny ,szafki stojące z blatem całk. Długość 2800 mm (2x600 z półkami,600 i 400 z szufladami), szafki wiszące ścienne 4 szt 600x300x600 | 1 | 2800x600x850 | zgodnie z rys. T.03.3, opis wg. zał. 3/2 ,zw, cw, odpływ |  |  |  |  |
| 2 | Chłodziarka podblatowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
| 5 | Wózek zabiegowy | 1 | 600x400x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzewnej, dwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
|  | Stanowisko pracy dla dwóch osób | 1 | 1600x1400x750 | wg.zał.3/3 |  |  |  |  |
|  | Szafa medyczna dwudrzwiowa | 1 | 900x550x1800 | wg.zał.3/4 |  |  |  |  |
|  | Szafa medyczna, dwudrzwiowa | 3 | 800x450x1800 | wg.zał.3/5 |  |  |  |  |
| 3 | **C0-4** | **Stanowisko pielęgniarskie** |  | 2 | Lada na szafkach | 1 | 3000 x 1800 | wg. zał. 3/6 |  |  |  |  |
| 4 | **C0-6** | **Sala resuscytacyjno-zabiegowa 2 stanowiskowa** |  | 12 | Zestaw medyczny z umywalką i zlewozmywakiem | 2 | 1200x600x850 | wg. zał. 3/7, zw, cw, odpływ |  |  |  |  |
| 13 | Szafa medyczna, jednodrzwiowa | 2 | 600x550x1800 | wg. zał. 3/4, |  |  |  |  |
| 5 | **C0-7** | **Sala wstępnej Intens. Terapii 3 stanowiska** | 1 | 1 | Zestaw medyczny z szafkami, z umywalką i zlewozmywakiem 1 komor. | 1 |  | zgodnie z rys. T.03.5, wg. zał. 3/8, zw, cw, odpływ |  |  |  |  |
| 3 | Chłodziarka domowa, podblatowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
| 4 | Szafa medyczna, jednodrzwiowa | 2 | 600x550x1800 | wg. zał. 3/4, |  |  |  |  |
| 8 | Wózek zabiegowy | 2 | 600x400x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzewdwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
| 6 | **C0-8** | **Pok. obserwacyjny 4 stanowiska** | 1 | 1 | Zestaw medyczny z umywalką i zlewozmywakiem | 1 |  | zgodnie z rys. T.03.6, wg. zał. 3/9, zw, cw, odpływ |  |  |  |  |
| 3 | Chłodziarka domowa, podblatowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
| 4 | Szafa medyczna, jedniodrzwiowa | 2 | 600x550x1800 | wg. zał. 3/4, |  |  |  |  |
| 7 | **C0-9** | **Pok. anastezjologa** | 1 | 1 | Biurko meblowe | 1 | 1600x800x720 | wg. zał. 3/10 |  |  |  |  |
| 4 | Szafa biurowa | 1 | 600x600x1800 | wg. zał. 3/11 |  |  |  |  |
| 5 | Wersalka | 1 |  | wg. zał. 3/12 |  |  |  |  |
| 8 | **C0-10** | **Pok. lekarza dyżurnego** | 1 | 1 | Biurko meblowe | 1 | 1600x800x720 | wg. zał. 3/10 |  |  |  |  |
| 4 | Szafa biurowa | 1 | 600x600x1800 | wg. zał. 3/11 |  |  |  |  |
| 5 | Wersalka | 1 |  | wg. zał. 3/12 |  |  |  |  |
| 9 | **C0-12** | **Łazienka przyjęć** | 1 |  | Wanna wózek, | 1 |  | wg. zał. 3/1, kratka ściekowa, zawór ze złączką do węża |  |  |  |  |
| 10 | **C0-13** | **Depozyt ubrań** | 1 | 1 | Zestaw meblowy z umywalką porcelanową | 1 | dł.2700 mm | wg. zał. 3/13,zw,cw, odpływ |  |  |  |  |
| 2 | Szafa - lockery | 1 | 600x600x1800 | wg.zał.3/14 |  |  |  |  |
| 3 | Szafka podwójna szatniowa, 2-działowa, metalowa | 8 | 400x500x1800 | wg. zał. 3/15 |  |  |  |  |
| 11 | **C0-14** | **Pom. brudownika** | 1 | 2 | Stół ze zlewem 2-komorowym, | 1 | 1700x600x850 | wg. zał. 3/16, zw, cw, odpływ |  |  |  |  |
| 3 | Wózek transportowy | 1 | 450x500x905 | wg. zał. 3/17, zw, cw, odpływ |  |  |  |  |
| 12 | **C0-17** | **Punkt pielęgniarski** | 1 | 2 | Lada na szafkach | 1 | Dł. 3000 mm | wg. zał. 3/18 |  |  |  |  |
| 13 | **C0-18** | **Pok. przygotowawczy, pielęgniarski** | 1 | 1 | Zestaw medyczny z szafkami, z umywalką i zlewozmywakiem 1 komor(2x600 z półkami,400 z szufladami), szafki wiszące ścienne 3 szt 600x300x600, | 1 | dł. 2200 mm | wg. zał. 3/2 |  |  |  |  |
| 3 | Chłodziarka podblatowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
| 5 | Szafa medyczna, jedniodrzwiow | 1 | 600x550x1800 | wg.zał.3/4 |  |  |  |  |
| 6 | Blat roboczy | 1 | 1300x700x700 | Blat postforming o gr. 38mm, zabezpieczony przeciwwilgocio- wo, na konstr,stalowej,malowanej proszkowo |  |  |  |  |
| 14 | **C0-20** | **Kuchenka oddziałowa** | 1 | 3 | Zmywarka do naczyń podblatowa z funkcją wyparzania, max cykl 3 min, | 1 | 600x600x800 | wg. zał. 3/24, 6,4 kW/400 v + zw ¾” |  |  |  |  |
| 4 | Czajnik bezprzewodowy | 1 |  | 1,0 kW/230 V |  |  |  |  |
| 6 | Chłodziarka domowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw szaf,szafek kuchennych z blatem, i wiszacych, | 1 | 2400 mm + 1400 mm | zgodnie z rys. T-03.7 , opis wg. zał. 3/19 |  |  |  |  |
| 15 | **C0-21** | **Mag. bielizny brudnej** | 1 | 1 | Regał magazynowy | 2 | 800x600x1800 | wg. zał. 3/20 |  |  |  |  |
| 16 | **C0-22** | **Mag. bielizny czystej** | 1 | 1 | Regał magazynowy | 2 | 800x600x1800 | wg. zał. 3/20 |  |  |  |  |
| 17 | **C0-24** | **Pokój socjalny personelu** |  | 2 | Zestaw szafek kuchennych z blatem, i wiszace ( 2 x 600 mm zółkami, 400mm z szufladami, 3x wiszące 600x300x600mm) | 1 | 2200x600x850 | wymagania technologiczne wg. zał. 3/19 |  |  |  |  |
| 3 | Czajnik bezprzewodowy | 1 |  | 1,0 kW/230 V |  |  |  |  |
| 4 | Chłodziarka domowa, podblatowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
| 6 | Szafa - lockery | 1 | 600x600x1800 | wg.zał.3/14 |  |  |  |  |
| 7 | Stół | 1 | 1300x700x700 | wg.zał.3/21 |  |  |  |  |
| 8 | Krzesło | 5 |  | wg.zał.3/23 |  |  |  |  |
| 18 | **C0-25** | **Pom. porządkowe** |  | 2 | MOP | 1 |  | wg. zał. 3/22 |  |  |  |  |
| 3 | Regał magazynowy na środki czystości | 2 | 800x600x1800 | wg. zał. 3/20 |  |  |  |  |
| 19 | **C0-27** | **„Pro morte”; pom. na zwłoki** | 1 |  | wózek na zwłoki | 2 |  | wg. zał. 3/25 |  |  |  |  |
| 20 | **C0-28** | **Pom. brudownika** | 1 | 2 | Stół ze zlewem 2-komorowym, | 1 | 1700x600x850 | wg. zał. 3/17, zw, cw, odpływ |  |  |  |  |
| 3 | Wózek transportowy | 1 | 450x500x905 | wg. zał. 3/18 |  |  |  |  |
| 21 | **C0-30** | **Gab. diagnostyczno zabiegowy** | 1 | 1 | Zestaw medyczn z umywalką i zlewozmywakiem 1 komor. z ociekaczem ( łącznie 2200 + 1400 mm, 3 x 600 mm, 1 x 800 mm z półkami, 1 x 600, 1 x 400 mm z szufladami) | 1 |  | zgodnie z rys. T-03.9 , opis wg. zał. 3/2 |  |  |  |  |
| 9 | Szafa medyczna, jednodrzwiowa | 1 | 600x550x1800 | wg. zał. 3/4, |  |  |  |  |
| 22 | **C0-31** | **Punkt pielęgniarski** | 1 | 2 | Lada na 2 szafkach w kształcie łuku na prostokącie 2000x1600 mm | 1 |  | wymagania technologiczne wg. zał. 3/18 |  |  |  |  |
| 23 | **C0-32** | **Pok. przygotowawczy, pielęgniarski** | 1 | 1 | Zestaw medyczny z szafkami, z umywalką i zlewozmywakiem 1 komor(3x600 z półkami,400 z szufladami), szafki wiszące ścienne 3 szt 600x300x600, | 1 | 2200 mm | wymagania technologiczne wg.zał. 3/2, zw,cw, odpływ |  |  |  |  |
| 3 | Chłodziarka wys. 1700-1800 mm | 1 | 600x600x1700/1800 mm | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
| 5 | Szafa medyczna, jednodrzwiowa | 1 | 600x550x1800 | wg.zał.3/21 |  |  |  |  |
|  | Blat roboczy | 1 | 1300x700x700 | Blat postforming o gr. 38mm, zabezpieczony przeciwwilgocio- wo, na konstr,stalowej,malowanej proszkowo |  |  |  |  |
| 24 | **C0-33** | **WC pacjentów niepełnosprawnych** | 1 |  | Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych (poręcz łukowa stała, poręcz uchylna prosta) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | **C0-34** | **Łazienka pacjentów** | 1 |  | Wanna wózek, | 1 |  | wg.zał.3/1, kratka ściekowa, zawór ze złączką do węża |  |  |  |  |
| 26 | **C0-36** | **Pok. socjalny rodziców** | 1 | 1 | Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem | 1 | 2200 mm | wg. zał. 3/32, zw, cw, odpływ |  |  |  |  |
| 3 | Chłodziarka podblatowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
| 5 | Szafa - lockery | 1 | 600x600x1800 | wg.zał.3/14 |  |  |  |  |
| 6 | Stół | 1 | 1300x700x700 | wg.zał.3/21 |  |  |  |  |
| 7 | Krzesło | 5 |  | wg.zał.3/23 |  |  |  |  |
| 27 | **C0-37** | **Szatnia rodziców** | 1 | 1 | Szafka podwójna szatniowa, 2-działowa, metalowa | 4 | 400x500x1800 | wg. zał. 3/16 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 4 | Biurko z kontenerem | 1 |  | wymagania technologiczne zgodnie z zał. 3/3 |  |  |  |  |
| 6 | Wózek zabiegowy | 1 | 600x400x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzew. dwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
| 29 | **C0-41** | **Pok. dzieci młodszych – 5 łóżkowy** | 1 | 1 | Stanowisko pielęgnacyjne niemowląt | 1 | 2000x600x900 | wg. zał. 3/26 |  |  |  |  |
| 2 | Wózek zabiegowy | 2 | 600x400x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzew. dwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
| 30 | **C0-42, C0-45** | **Pokój pacjenta 3 łóżkowy** | 2 | 2 | Wózek zabiegowy/ jeden na pokój | 2 | 600x400x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzewdwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
| 31 | **C0-43** | **Pokój pacjenta 1 łózkowy** | 1 | 2 | Wózek zabiegowy | 1 | 600x450x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzewdwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
| 32 | **C0-44A** | **Pokój pacjenta 1 łózkowy** | 1 | 2 | Wózek zabiegowy | 1 | 600x450x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzewdwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
| 33 | **C0-44A** | **Łazienka przy pokoju łózkowym** |  | 1 | Myjnia (dezynfektor) basenów (poj. 1 basen lub 2 kaczki) | 1 | 450x555x850+300 | wg. zał. 3/27 6,9 kW/400 V + cw ½”, zw ½”, odpływ Ø 110 |  |  |  |  |
| 34 | **C0-47** | **Pok. lekarza dyżurnego** | 1 | 1 | Biurko meblowe | 1 | 1600x800x720 | wg. zał. 3/12 |  |  |  |  |
| 4 | Szafa | 1 | 600x600x1800 | wg. zał. 3/11 |  |  |  |  |
| 5 | Wersalka | 1 |  | wg. zał. 3/12 |  |  |  |  |
| 35 | **C0-48,  C0-49** | **Gab. badań 2x** | 2 | 1 | Zestaw meblowy z umywalką porcelanową | 2 | 1400x600x850 | zgodnie z rys. T-03.1 , opis wg.zał. 3/32 |  |  |  |  |
| 4 | Kozetka lekarska, stół do badania niemowląt | 4 |  | wg. zał. 3/28, wg. zał. 3/29 |  |  |  |  |
| 6 | Szafa medyczna, jedniodrzwiowa | 1 | 600x550x1800 | wg.zał.3/4 |  |  |  |  |
| 7 | Taboret lekarski | 2 |  | wg. zał. 3/30 |  |  |  |  |
| 8 | Biurko lekarskie | 2 | 1600x800x700 | wg. zał. 3/10 |  |  |  |  |
| 11 | Krzesło szpitalne | 2 |  | wg.zał.3/23 |  |  |  |  |
| 12 | Wieszak ścienny, listwowy | 2 |  | ze stali nierdzewnej lub chromoniklowej, 3 uchwyty |  |  |  |  |
| 36 | **C0-50** | **Izolatka** | 1 | 3 | Wózek zabiegowy | 1 | 600x450x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzewdwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
| 37 | **C0-50A** | **Śluza do izolatki** | 1 |  | Szafka z blenda boczną, na materiały jednorazowe | 1 |  | wg. zał. 3/31 |  |  |  |  |
| 38 | **C0-50B** | **Węzeł sanitarny, przy izolatce** | 1 | 1 | Myjnia (dezynfektor) basenów (poj. 1 basen lub 2 kaczki), | 1 | 450x555x850+300 | wg. zał. 3/35 6,9 kW/400 V + cw ½”, zw ½”, odpływ Ø 110 |  |  |  |  |
| 39 | **C0-52** | **Rejestracja** | 1 | 2 | Lada na szafkach | 1 | Dł. 3000 mm | wg. zał. 3/6 |  |  |  |  |
| 40 | **C0-53** | **Pok. pobierania materiału** | 1 | 1 | Biurko lekarskie | 1 | 1600x800x700 | wg. zał. 3/10 |  |  |  |  |
| 3 | Szafa medyczna, jedniodrzwiow | 1 | 600x550x1800 | wg.zał.3/4 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw medyczny z umywalką i zlewozmywakiem | 1 | 2200x600x850 | wg. zał. 3/9 |  |  |  |  |
| 5 | Wózek zabiegowy | 1 | 600x450x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzewdwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
| 6 | Krzesło szpitalne | 2 |  | wg. zał. 3/23 |  |  |  |  |
| 7 | Taboret lekarski | 2 |  | wg. zał. 3/30 |  |  |  |  |
| 41 | **C0-54,  C0-55, C0-57** | **Gab. lekarski 3x** | 3 | 1 | Zestaw meblowy z umywalką porcelanową , | 3 | 1400x600x850 | zgodnie z rys. T-03.2 , opis wg. zał. 3/32 |  |  |  |  |
| 3 | Wózek zabiegowy | 3 | 600x450x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzewdwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
| 4 | Kozetka lekarska, stół do badania niemowląt | 6 |  | wg. zał. 3/28, wg. zał. 3/29 |  |  |  |  |
| 6 | Szafa medyczna, jedniodrzwiow | 1 | 600x550x1800 | wg.zał.3/4 |  |  |  |  |
| 7 | Taboret lekarski | 3 |  | wg. zał. 3/30 |  |  |  |  |
| 8 | Biurko lekarskie | 3 | 1600x800x700 | wg. zał. 3/12 |  |  |  |  |
| 11 | Krzesło szpitalne | 6 |  | wg. zał. 3/23 |  |  |  |  |
| 12 | Wieszak ścienny | 3 |  | ze stali nierdzewnej lub chromoniklowej, 3 uchwyty |  |  |  |  |
| 42 | **C0-58** | **Gipsownia** | 1 | 1 | Zestaw meblowy z umywalką porcelanową , | 1 | 1400x600x850 | zgodnie z rys. T-03.2 , wymagania technologiczne wg. zał. 3/32 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw ze zlewem 1 komor. z ociekaczem , | 1 | 1400x600x850 | stół ze stali nierdzewnej z komorą zlwozmywakową z odstojnikiem gipsu |  |  |  |  |
| 4 | Biurko lekarskie | 1 | 1600x800x700 | wg. zał. 3/10 |  |  |  |  |
| 7 | Krzesło szpitalne | 2 |  | wg. zał. 3/23 |  |  |  |  |
| 8 | Szafa medyczna, dwudrzwiowa | 1 | 900x550x1800 | wymagania technologiczne wg.zał.3/4 |  |  |  |  |
| 9 | Kozetka lekarska | 2 | 1850x550x530 | wg. zał. 3/28, wg. zał. 3/29 |  |  |  |  |
| 11 | Taboret lekarski | 3 |  | wg. zał. 3/30 |  |  |  |  |
| 12 | Wózek zabiegowy | 1 | 600x450x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzewdwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
| 13 | Wieszak ścienny | 1 |  | ze stali nierdzewnej lub chromoniklowej, 3 uchwyty |  |  |  |  |
| 43 | **C0-59** | **Gab. diagnostyczno zabiegowy** | 1 | 1 | Zestaw meblowy z umywalką porcelanową , | 1 | 1400x600x850 | wg. zał. 3/32 |  |  |  |  |
| 6 | Wózek zabiegowy | 1 | 600x450x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzewdwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
| 7 | Szafa medyczna, jedniodrzwiowa | 1 | 600x550x1800 | wg.zał.3/4 |  |  |  |  |
| 8 | Szafka ścienna, wisząca | 1 | 800x300x600 | wymag. technologiczne wg. wg. zał. 3/4 |  |  |  |  |
| 9 | Szafa medyczna, jedniodrzwiow | 1 | 600x550x800 | wymag. technologiczne wg. wg. zał. 3/4 |  |  |  |  |
| 44 | **C0-61** | **WC pacjentów niepełnosprawnych** | 1 |  | Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych (poręcz łukowa stała, poręcz uchylna prosta) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | **C0-64,  C0-65, C0-66** | **Pok. Lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej** | 3 | 1 | Biurko meblowe | 3 | 1600x800x720 | wg. zał. 3/10 |  |  |  |  |
| 4 | Krzesło | 6 |  | wg. zał. 3/23 |  |  |  |  |
| 5 | Szafa biurowa | 3 | 600x600x1800 | wymagania technologiczne wg. zał. 3/11 |  |  |  |  |
| 6 | Stolik okolicznościowy | 3 | 700x700x700 | stolik kwadratowy, konstrukcja metalowa blat z płyty meblowej |  |  |  |  |
| 46 | **C0-68** | **Pokój lekarzy** | 1 | 1 | Biurko meblowe | 2 | 1600x800x720 | wg. zał. 3/10 |  |  |  |  |
| 4 | Szafa biurowa | 2 | 1300x450x1800 | wymagania technologiczne wg. zał. 3/11 |  |  |  |  |
| 47 | **C0-67** | **Pok. kierownika** | 1 | 1 | Biurko meblowe | 1 | 1600x800x720 | wg. zał. 3/10 |  |  |  |  |
| 4 | Krzesło | 3 |  | wg. zał. 3/23 |  |  |  |  |
| 5 | Szafa biurowa wnękowa | 3 | 1300x450x1800 | wymagania technologiczne wg. zał. 3/11 |  |  |  |  |
| 6 | Stolik okolicznościowy | 1 | 700x700x700 | stolik kwadratowy, konstrukcja metalowa blat z płyty meblowej |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | Zegar elektryczny ścienny | 6 | śr. min. 300 mm, | obudowa ze stali chromoniklowej lub nierdzewnej, zasilany bateryjnie |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  | Fotel | 35 |  | wg. zał. 3/33 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | Krzesło z siedziskiem z tworzywa sztucznego | 6 |  | Siedzisko i oparcie z jednej wytłoczki, odporne na ugięcie, kolor do wyboru przez zamawiającego, konstrukcja stalowa chromoniklowana lub lakierowana proszkowo |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | Ławka korytarzowa, kpl. | 6 |  | W każdym zestawie 4 siedziska z tworzywa sztucznego z oparciem,, siedzisko i oparcie z jednej wytłoczki, odporne na ugięcie, kolor do wyboru przez zamawiającego, konstrukcja stalowa chromoniklowana lub lakierowana proszkowo |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  | Lampa zabiegowa | 5 |  | wg. zał. 3/34 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  | Kosz ze stali nierdzewnej, pedałowy. Dostosowany do jednorazowych worków polietylenowych o poj. 20 l., . | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  | Pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, pojemność 500 szt, zamykany na klucz | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  | Dozownik mydła, ze stali nierdzewnej, pojemność zbiornika : 0,5 l, demontowalny zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego, możliwość płynnej regulacji dozowanego płynu. | 77 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego, ze stali nierdzewnej, pojemność zbiornika : 0,5 l, demontowalny zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego, możliwość płynnej regulacji dozowanego płynu. | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  | Pojemnik na papier toaletowy + szczotka do mycia muszli z pojemnikiem, materiał obudowy: stal nierdzewna, stal chromoniklowa, szczotka z uchwytem z materiału j.w. | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  | Wieszak na fartuchy ze stali nierdzewnej, 3 uchwyty | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  | Lustro z montażem, krawedzie zaoblone | 38 | 600 x 600 mm |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | Statyw - stojak jezdny pod kroplówki, podstawa 5 ramienna na kółkach, 2 wieszaki, 2 kosze na butle, regulowana wysokość, chromoniklowane | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  | Wózek iniekcyjny | 3 |  | wg. zał. 3/37 |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  | Wózek reanimacyjny | 1 |  | wg. zał. 3/38 |  |  |  |  |
| 63 | **PK1-3** | **Pok. personelu** | 1 | 1 | Biurko meblowe | 3 | 1600x800x720 | wg. zał. 3/10 |  |  |  |  |
| 4 | Szafa biurowa II | 4 | 600x400x1800 | wg. zał. 3/36 |  |  |  |  |
| 5 | Wersalka | 1 |  | wg. zał. 3/12 |  |  |  |  |
| 6 | Stół okolicznościowy | 1 | 800x500x500 | stolik o konstrukcji metalowej, blat z płyty meblowej |  |  |  |  |
| 64 | **C1-2** | **Pok. personelu** | 1 | 1 | Biurko meblowe | 3 | 1600x800x720 | wg. zał. 3/10 |  |  |  |  |
| 4 | Szafa biurowa II | 2 | Wg. wymiar. budowl. | wg. zał. 3/36 |  |  |  |  |
| 5 | Wersalka | 1 |  | wg. zał. 3/12 |  |  |  |  |
| 6 | Stół okolicznościowy | 1 | 800x500x500 | stolik o konstrukcji metalowej, blat z płyty meblowej |  |  |  |  |
| 65 | **C1-3** | **Gab. diagnostyczno zabiegowy** | 1 | 1 | Zestaw meblowy , 2 szafki stojące | 1 | 1600x600x850 | wg. zał. 3/2 zgodnie z rys. T-04.2 |  |  |  |  |
| 7 | Szafa lekarska, jedniodrzwiowa | 1 | 600x550x1800 | wg. zał. 3/4, |  |  |  |  |
| 66 | **C1-4** | **Stanowisko pielęgniarskie** | 1 | 1 | Lada na szafkach w kształcie litery L | 1 | Dł. 2000 mm | wg. zał. 3/18 (blat oparty na 2 szafkach) |  |  |  |  |
| 67 | **C1-20** | **Stanowisko pielęgniarskie** | 1 | 1 | Lada na szafkach w kształcie litery C | 1 | 3200 mm x 1800 mm | wg. zał. 3/18 |  |  |  |  |
| 68 | **C1-21** | **Pok. przygotowawczy, pielęgniarski** | 1 | 2 | Zestaw medycznyy z szafkami, z umywalką i zlewozmywakiem 1 komor(2x600 z półkami,400 z szufladami), szafki wiszące ścienne 3 szt 600x300x600, | 1 | dł. 2200 mm | wg. zał. 3/2 |  |  |  |  |
| 4 | Chłodziarka podblatowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
| 5 | Szafa medyczna, jedniodrzwiow | 1 | 600x550x1800 | wg.zał.3/4 |  |  |  |  |
| 6 | Stół | 1 | 1300x700x700 | wg.zał.3/21 |  |  |  |  |
| 7 | Krzesło | 5 |  | wg.zał.3/23 |  |  |  |  |
| 6 | Blat roboczy | 1 | 1300x700x700 | Blat postforming o gr. 38mm, zabezpieczony przeciwwilgocio- wo, na konstr,stalowej,malowanej proszkowo |  |  |  |  |
| 69 | **C1-23** | **Szatnia rodziców** | 1 | 1 | Szafka podwójna szatniowa, 2-działowa, metalowa | 5 | 400x500x1800 | wg. zał. 3/15 |  |  |  |  |
| 2 | Ławka | 2 | 1200x350x400 | konstr. metalowa malowana proszkowo, siedzisko drewniane |  |  |  |  |
| 70 | **C1-25** | **Pom. socjalne rodziców** | 1 | 1 | Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem | 1 | 2200 mm | wg. zał. 3/32, zw, cw, odpływ |  |  |  |  |
| 2 | Chłodziarka podblatowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
| 3 | Szafa - lockery | 1 | 600x600x1800 | wg.zał.3/14 |  |  |  |  |
| 4 | Stół | 1 | 1300x700x700 | wg.zał.3/21 |  |  |  |  |
| 5 | Krzesło | 3 |  | wg.zał.3/23 |  |  |  |  |
| 71 | **C1-27** | **Mag. brudnej bielizny** | 1 | 1 | Regał magazynowy | 3 | 800x600x1800 | wg. zał. 3/20 |  |  |  |  |
| 72 | **C1-28** | **Pom. brudownika** | 1 | 1 | Myjnia (dezynfektor); | 1 | 600x630x1290 | 9,0 kW/400 V + cw ½”, zw ½”, odpływ Ø 110 |  |  |  |  |
| 73 | **C1-29** | **WC pacjentów niepełnospr.** | 1 |  | Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych (poręcz łukowa stała, poręcz uchylna prosta) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | **C1-30** | **Łazienka pacjentów** | 1 |  | Wanna wózek, bateria ścienna wannowa | 1 | Wg. proj. instal. sanit | Standard, kratka ściekowa, zawór ze złączką do węża |  |  |  |  |
| 75 | **C1-32** | **Mag. brudnej bielizny** | 1 | 1 | Regał magazynowy | 3 | 800x600x1800 | wg. zał. 3/20 |  |  |  |  |
| 76 | **C1-33** | **Pok. socjalny personelu** | 1 | 2 | Zestaw meblowy z umywalką porcelanową i zlewozmywakiem | 1 | 2200 mm | wg. zał. 3/32, zw, cw, odpływ |  |  |  |  |
| 3 | Chłodziarka podblatowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
| 4 | Szafa - lockery | 3 | 600x600x1800 | wg.zał.3/14 |  |  |  |  |
| 5 | Stół | 1 | 1300x700x700 | wg.zał.3/21 |  |  |  |  |
| 6 | Krzesło | 5 |  | wg.zał.3/23 |  |  |  |  |
| 77 | **C1-34** | **Kuchenka oddziałowa** | 1 |  | Zmywarka do naczyń podblatowa z funkcją wyparzania, max cykl 3 min, | 1 | 600x600x800 | wg. zał. 3/24, 6,4 kW/400 v + zw ¾” |  |  |  |  |
|  | Czajnik bezprzewodowy | 1 |  | 1,0 kW/230 V |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka domowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
|  | Zestaw szaf,szafek kuchennych z blatem, i wiszacych, | 1 | 2800 mm + 2800 mm | zgodnie z rys. T-04.4 , opis wg.zał. 3/19 |  |  |  |  |
| 10 | Szafa kredensowa, góra oszklona | 4 | 600x600x1800 | wymagania technologiczne jak w zał. 3.19 |  |  |  |  |
| 78 | **C1-36** | **Pom. porządkowe** | 1 | 2 | MOP | 1 |  | wg. zał. 3/22 |  |  |  |  |
| 3 | Regał magazynowy na środki czystości | 3 | 800x600x1800 | wg. zał. 3/20 |  |  |  |  |
| 79 | **C1-37** | **Sala wzmożonego nadzoru 5 łóżek** | 1 | 1 | Zestaw medyczny z umywalką i zlewozmywakiem | 1 |  | zgodnie z rys. T.04.1, wg. zał. 3/9, zw, cw, odpływ |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka domowa, podblatowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
|  | Szafa medyczna, jedniodrzwiowa | 2 | 600x550x1800 | wg. zał. 3/4, |  |  |  |  |
| 80 | **C1-41,  C1-44** | **Pok. dzieci młodszych – 4 łóżkowy, 2x** | 2 | 1 | Stanowisko pielęgnacyjne niemowląt | 2 | 2400x600x900 | wg. zał3/26+ dodatkowy moduł zgodnie z rys.T-04 |  |  |  |  |
| 3 | Szafa medyczna, dwudrzwiowa | 2 | 900x550x1800 | wymagania technologiczne wg.zał.3/4 |  |  |  |  |
|  | Wózek zabiegowy | 2 | 600x400x905 | stolik jezdny zabiegowy ze stali nierdzew. dwudrzwiowy, boki i fronty malowane proszkowo, blat z materiału typu corian |  |  |  |  |
| 81 | **C1-42** | **Stanowisko pielęgniarskie** | 1 | 1 | Lada na szafkach w kształcie L | 1 | 2200 mm x 2000 mm | wymagania technologiczne wg. zał. 3/18 |  |  |  |  |
| 2 | Szafka ścienna, wisząca | 4 | 600x300x600 | wymag. technologiczne wg. wg. zał. 3/4 |  |  |  |  |
| 5 | Lada na szafkach ( 2 szt. z pólkami, 2 szt. z szufladami) | 1 | 2200 mm | wymagania technologiczne wg. zał. 3/18 |  |  |  |  |
| 6 | Chłodziarka domowa | 1 | 600x600x850 | 0,2 kW/230 V |  |  |  |  |
| 82 | **C1-45** | **Pok. personelu** | 1 | 1 | Biurko meblowe | 1 | 1600x800x720 | wg. zał. 3/10 |  |  |  |  |
| 4 | Szafa biurowa II | 1 | 600x400x1800 | wg. zał. 3/36 |  |  |  |  |
| 5 | Wersalka | 1 |  | wg. zał. 3/12 |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  | Stolik zabiegowy | 4 | 750x550x900 | wg. zał. 3.39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |

Załącznik nr 3/1 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – SPECJALISTYCZNA WANNA/WÓZEK DO MYCIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| **1** | **Wymiary** |  |  |
| 1.1 | Długość | 2100 mm +/-100mm |  |
| 1.2 | Szerokość | 750 mm +/- 100 mm) |  |
|  |  |  |  |
| **4** | **Inne** |  |  |
| 2.1 | Hydrauliczna regulacja wysokości | 550-850mm +/-50mm |  |
| 2.2 | Dopuszczalne obciążenie | Min.150 kg |  |
| 2.3 | Konstrukcja stołu i wyposażenia wykonana ze  stali nierdzewnej lub z wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo | Tak |  |
| 2.4 | Koła jezdne z centralną blokadą o minimalnej średnicy 125 mm | Tak |  |
| 2.5 | Odchylane barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 2.6 | Nachylenie leża w stronę spustu wody | Tak |  |
| 2.7 | Spust wody o regulowanej długości | Tak |  |
|  |  |  |  |
| **3** | **Gwarancja** |  |  |
| 3.1 | Czas trwania gwarancji urządzenia w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min. 24 miesięcy |  |
| 3.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 3.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | 7 |  |
|  |  |  |  |
| **4** | **Szkolenie personelu** |  |  |
| 4.1 | Szkolenie personelu medycznego zapewniające podjęcie samodzielnej i bezpiecznej pracy na aparacie | Tak |  |

Załącznik nr 3/2 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Zestaw medyczny z umywalką i zlewozmywakiem**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meble dostosowane do pomieszczeń świadczeń medycznych | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja mebli oparta na anodowanych profilach zamkniętych aluminiowych o przekroju 25x25. | TAK |  |
| 3 | Elementy łączące profile wykonane z tworzywa ABS wzmocnione wewnątrz zatopionym elementem metalowym o dużej odporności mechanicznej | TAK |  |
| 4 | Wszystkie przednie krawędzie pionowe mebli wykonane z profili typu ćwierćwałek w celu zabezpieczenia użytkowników przed ewentualnymi urazami | TAK |  |
| 5 | Szkielet mebli wypełniony płytą wiórową obustronnie laminowaną lub z płyty MDF | TAK |  |
| 6 | Fronty szuflad i drzwi wykonane z płyty melaminowej, a krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS w kolorze identycznym z kolorem korpusu o grubości min 2 mm | TAK |  |
| 7 | Blat z komorą umywalki i zlewozmywaka z materiału typu corian gr. 6 mm | TAK |  |
| 8 | Całkowita grubość blatu 36-40 mm | TAK |  |
| 9 | Półki w szafach zamkniętych pełnym frontem wykonane z płyty melaminowej, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC, wysokość montażu regulowana | TAK |  |
| 10 | Szafki stacjonarne osadzone na nóżkach o wysokości min. 120mm z regulacją wysokości umożliwiającą niwelowanie nierówności podłogi | TAK |  |
| 11 | Szuflady na prowadnicach typu BLUM tandem, pełny wysuw | TAK |  |
| 12 | Szafy zamykane zamkami patentowymi. | TAK |  |
| 13 | Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm | TAK |  |
| 14 | Szafki wiszące montowane na listwie montażowej, zawieszki regulowane | TAK |  |
| 15 | Zawiasy z dociągiem 110 stopni |  |  |
| 16 | Kolorystyka blatów i płyt wiórowych do wyboru przez użytkowników z palet kolorystycznych popularnych producentów płyt, ( gładki – bez faktury drewna). | TAK |  |

Załącznik nr 3/3 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA -– Stanowisko pracy dla dwóch osób**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| **1** | Stanowisko dla dwóch osób, 2x biurko 160x60x75h - po jednej stronie szuflady skierowane do środka pomieszczenia, zamek centralny | TAK |  |
| **2** | Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej laminatem HPL lub melaminą , płyty grubości 22-25 mm, kolorystyka blatu do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| **3** | Krawędź blatu trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm | TAK |  |
| **4** | Pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę komputera, w blacie przelotka kablowa | TAK |  |
| **5** | Stelaż wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju min. 35mmx20mm, lub innego o przynajmniej tej samej powierzchni przekroju poprzecznego , grubość ścianki min.2mm | TAK |  |
| **6** | Nogi biurka przykręcane do konstrukcji stelaża , okrągłe o średnicy min. 40 mm lub z profilu prostokątnego o przynajmniej tej samej powierzchni przekroju poprzecznego, grubość ścianki min. 2mmGniazda mocowania nóg w stelażu wykonane z metalu ( złącze śrubowe)Noga wyposażona w stopkę poziomującą z regulacją | TAK |  |
| **7** | Każde biurko wyposażone w wózek na komputer wykonany z materiałów jak powyżej,o wymiarach:Szerokość 52cmGłębokość 28 cmWysokość 56 cmWyposażony w 4 kółka o średnicy 40mm | TAK |  |
| 8 | Szuflady na prowadnicach typu BLUM tandem, pełny wysuw | TAK |  |
| 9 | Kolor i wzór okleiny laminatowej do uzgodnienia ( gładki – bez faktury drewna). | TAK |  |
| 10 | Malowanie elementów metalowych proszkowe w kolorze RAL uzgodnionym z Zamawiającym przed realizacją zamówienia | TAK |  |

Załącznik nr 3/4 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Szafa medyczna**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa medyczna zgodnie z wymaganiami materiałowymi i technologicznymi jak w zał. 3/2 powyżej,Fronty drzwi oszklone szkłem bezpiecznym | TAK |  |
| 2 | W części dolnej 2 szuflady 300 mm wysokości każda |  |  |
| 3 | W części górnej 3 półki,,wysokość montażu regulowana | TAK |  |

Załącznik nr 3/5 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Szafa medyczna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Zabudowa z szaf zamkniętych zgodnie z wymaganiami materiałowymi i technologicznymi jak w zał. 3/2 powyżej | TAK |  |
| 1.1 | 7 półek , wysokość montażu regulowana | TAK |  |

Załącznik nr 3/6 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Lada**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Lada w kształcie litery L |  |  |
| 1.1 | Długość | 3000 mm |  |
| 1.2 | Szerokość szafek stojących z blatem | 2000 mm |  |
| 1.3 | Wysokość | 1150 mm |  |
| 1.4 | Blat roboczy wysokość | 740 mm |  |
| 1.5 | Blat szerokość | 700 mm |  |
| 1.6 | Blat górny szerokość | 300 mm |  |
| 1.5 | Blat oparty na 3 szafkach( z szufladami) o wym.:  Wysokość 710 mm  Głębokość 550 mm  Szerokość 600 mm |  |  |
| 2 | Inne wymagania |  |  |
| 2.1 | Korpusy i półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.0,5 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 2.2 | Fronty wykonane z płyty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.2,0 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 2.3 | Panel zewnętrzny gr. 18 mm, boniowany | TAK |  |
| 2.4 | Boki gr. 36mm | TAK |  |
| 2.5 | Blat górny na podporach gr. 36 mm, | TAK |  |
| 2.6 | Blat roboczy charakteryzujące się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjne, wykonane z płyty meblowej pokrytej laminatem wysokociśnieniowym o grubości min 28 mm. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS o grubości min 2 mm | TAK |  |
| 2.7 | Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm | TAK |  |
| 2.8 | Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium | TAK |  |
| 2.9 | Zawiasy z dociągiem 110 stopni | TAK |  |
| 2.10 | Szuflady na prowadnicach typu BLUM tandem, pełny wysuw | TAK |  |
| 2.11 | Szuflady wyposażone w zamki patentowe w całości metalowe | TAK |  |
| 2.13 | Pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę komputera – 2 szt., w blacie przelotka kablowa – 2 szt | TAK |  |
| 2.12 | Kolor i wzór okleiny laminatowej do uzgodnienia ( gładki – bez faktury drewna). | TAK |  |

Załącznik nr 3/7 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zestaw medyczny z umywalką i zlewozmywakiem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Szafka zgodnie z wymaganiami materiałowymi i technologicznymi jak w zał. 3/2 powyżej Zestaw szafkowy | TAK |  |
| 2 | Dodatkowo plecy z HDF do wysokości umożliwiającej montaż dozowników płynu dezynfekcyjnego i mydła, pojemnika na ręczniki papierowe |  |  |
| 3 | Otwory na montaż baterii w blacie, dostawa baterii lekarskich przez Dostawcę zestawu |  |  |

Załącznik nr 3/8 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA -– Zestaw medyczny z umywalką i zlewozmywakiem 1 komor. z ociekaczem ,szafki wiszące 3 szt + część łukowa+ zestaw sanitarny Z2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Zabudowa zgodnie z wymaganiami materiałowymi i technologicznymi jak w zał. 3/2 powyżej | TAK |  |
|  | W części przyściennej: |  |  |
| 2 | Długość szafek stojących z blatem | 1200 mm |  |
| 3 | Szerokość szafek stojących z blatem | 600 mm |  |
| 4 | Wysokość szafek stojących z blatem | 850 mm |  |
| 5 | 3 szafki wiszące z półką wewnątrz | 600 x 300 x 600 |  |
| 6 | W części łukowej blat na szafce z szufladami, o wym.:  Wysokość 710 mm  Głębokość 550 mm  Szerokość 600 mm  Bok konstrukcyjny gr. 36 mm  Panel zewnętrzny | 1900 x 1400 mm |  |
| 7 | Pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę komputera – 1 szt., w blacie przelotka kablowa – 2 szt | TAK |  |

Załącznik nr 3/9 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA -– Zestaw technologiczny z umywalką i zlewozmywakiem 1 komor. z ociekaczem ,szafki wiszące 3 szt + część łukowa+ zestaw sanitarny Z2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Zabudowa zgodnie z wymaganiami materiałowymi i technologicznymi jak w zał. 3/2 powyżej | TAK |  |
|  | W części przyściennej: |  |  |
| 2 | Długość szafek stojących z blatem | 1800 mm |  |
| 3 | Szerokość szafek stojących z blatem | 600 mm |  |
| 4 | Wysokość szafek stojących z blatem | 850 mm |  |
| 5 | 4 szafki wiszące z półką wewnątrz | 600 x 300 x 600 |  |
| 6 | W części łukowej blat na szafce z szufladami, o wym.:  Wysokość 710 mm  Głębokość 550 mm  Szerokość 600 mm  Bok konstrukcyjny gr. 36 mm  Panel zewnętrzny | 1900 x 1400 mm |  |
| 7 | Pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę komputera – 1 szt., w blacie przelotka kablowa – 2 szt | TAK |  |

Załącznik 3/10 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - BIURKO**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produkt systemowy, seryjnie produkowany, tj. możliwy do łączenia w różnych konfiguracjach, pozwalający na wymianę części i elementów | TAK |  |
| 2 | Wymiary biurka:  Szerokość 1600 mm  Głębokość 800 mm  Wysokość 720 mm | TAK |  |
| 3 | Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej laminatem HPL lub melaminą , płyty grubości 22-25 mm, kolorystyka blatu do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| 4 | Krawędż blatu trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm | TAK |  |
| 5 | W blacie przelotka kablowa | TAK |  |
| 6 | Stelaż wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju min. 35mmx20mm, lub innego o przynajmniej tej samej powierzchni przekroju poprzecznego , grubość ścianki min.2mm | TAK |  |
| 7 | Nogi biurka przykręcane do konstrukcji stelaża , okrągłe o średnicy min. 40 mm lub z profilu prostokątnego o przynajmniej tej samej powierzchni przekroju poprzecznego, grubość ścianki min. 2mm  Gniazda mocowania nóg w stelażu wykonane z metalu ( złącze śrubowe)  Noga wyposażona w stopkę poziomującą z regulacją | TAK |  |
| 8 | Wyposażone w wózek na komputer wykonany z materiałów jak powyżej,  o wymiarach:  Szerokość 520 mm  Głębokość 28 mm  Wysokość 56 mm  Wyposażony w 4 kółka o średnicy 40mm | TAK |  |
| 9 | Wyposażone w kontener stanowiący uzupełnienie biurka o wysokości dosto sowanej do schowania pod biurko, o następującej charakterystyce:  Szerokość 500 mm  Głębokość 550 mm  Wysokość 650 mm  Obudowa, fronty i plecy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej , płyty grubości 18 mm, (plecy dopuszcza się gr. 12 mm) kolorystyka dopasowana do biurka do wyboru przez Zamawiającego  Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm w kolorze płyty  Kontener posiada trzy szuflady, + wkładka organizacyjna  Kontener posiada uchwyt metalowy  Kontener posiada zamek centralny z wkładką patentową , blokujący jednocześnie trzy szuflady  Prowadnice szuflad łożyskowane (kulkowe), zapewniające wysuw szuflady w zakresie 90%  Wyposażony w 4 kółka o fi 65 mm | TAK |  |
| 10 | Malowanie elementów metalowych proszkowe w kolorze RAL uzgodnionym z Zamawiającym przed realizacją zamówienia | TAK |  |
| 11 | Atest potwierdzający spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 98.nr.148.poz.973) | TAK |  |
| 12 | Karta katalogowa producenta w formacie minimum A4 na której będzie przedstawiony oferowany mebel, nazwa produktu lub nazwa użytego systemu, nazwa producenta, rysunek w skali lub zdjęcie proponowanego biurka | TAK |  |

Załącznik 3/11 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - SZAFA BIUROWA**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produkt systemowy, seryjnie produkowany, tj. możliwy do łączenia w różnych konfiguracjach, pozwalający na wymianę części i elementów . | TAK |  |
| 2 | Szafa biurowa dwudrzwiowa | TAK |  |
| 3 | Wymiary szafy  Szerokość 600 mm  Głębokość 550 mm  Wysokość 1800 mm | TAK |  |
| 4 | Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej , płyty grubości 18 mm, (front dopuszcza się z płyty 16 mm, plecy dopuszcza się gr. 12 mm) kolorystyka dopasowana do biurka do wyboru przez Zamawiającego. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Wszystkie płyty laminowane obustronnie. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 6 | Półki (5 szt.), regulacja półek co 32 mm, montowane przy pomocy systemu zapobiegającemu ich wypadnięciu | TAK |  |
| 7 | Wyposażona w zamek baskwilowy , 3 pkt. na jednym skrzydle, listwa przymykowa | TAK |  |
| 8 | Wyposażona w zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni | TAK |  |
| 9 | Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium | TAK |  |
| 10 | Karta katalogowa producenta w formacie minimum A4 na której będzie przedstawiony oferowany mebel, nazwa produktu lub nazwa użytego systemu, nazwa producenta, rysunek w skali lub zdjęcie proponowanego produktu | TAK |  |
| 11 | Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważne | TAK |  |
| 12 | Deklaracja CE | TAK |  |

Załącznik nr 3/12 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA –Wersalka, rozkładana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Wersalka rozkładana ,z podłokietnikami ,z pojemnikiem na pościel | TAK |  |
| 2 | Wymiary: szer. 2000 x gł. 900 x wys.800 mm ( +/- 50 mm) | TAK |  |
| 3 | Oparcie i siedzisko z pianki ciętej lub wylewanej, tapicerowane w całości tkaniną , w kolorze do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| 4 | Tapicerka o fakturze tkanej, skład: 95% wełna, 5 % poliamid Wytrzymałość na ścieranie 100 000 cykli w skali Martindala | TAK |  |
| 5 | Atesty potwierdzające spełnienie norm EN 1021-1, EN-1021- | TAK |  |

Załącznik nr 3/13 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA -– Zestaw meblowy z umywalką + zestaw sanitarny Z1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Wymiary i usytuowanie zgodnie z rys. T-03 zał.projektu |  |  |
| 1.1 | Długość szafek stojących z blatem | 2700 mm |  |
| 1.2 | Szerokość szafek stojących z blatem | 600 mm |  |
| 1.3 | Wysokość szafek stojących z blatem | 850 mm |  |
| 1.4 | 2 szafki wiszące z półką wewnątrz | 600 x 300 x 600 |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Inne wymagania |  |  |
| 2.1 | Korpusy i półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.0,5 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 2.2 | Fronty wykonane z płyty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.2,0 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 2.3 | Plecy z HDF | TAK |  |
| 2.4 | Blat z komorą ( komora-dostawa Zamawiającego) Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej laminatem HPL lub melaminą , kolorystyka blatu do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| 2.5 | Całkowita grubość blatu 22-25 mm | TAK |  |
| 2.6 | Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm | TAK |  |
| 2.7 | Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium | TAK |  |
| 2.8 | Zawiasy z dociągiem 110 stopni | TAK |  |
| 2.9 | Pod blatem szafki dwudrzwiowe z półka wewnątrz | TAK |  |
| 2.10 | Szafki wiszące montowane na listwie montażowej, zawieszki regulowane | TAK |  |
| 2.11 | W pasie poziomym pomiędzy szafkami stojącymi a wiszącymi wymagana płyta gr. 12-18 mm | TAK |  |
| 2.12 | Kolor i wzór okleiny laminatowej do uzgodnienia ( gładki – bez faktury drewna). | TAK |  |

Załącznik 3/14 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - SZAFA - Lockery**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa z podziałem na boksy jak poniżej | TAK |  |
| 2 | Wymiary szafy  Szerokość 600 mm  Głębokość 600 mm  Wysokość 1800 mm | TAK |  |
| 3 | Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej , płyty grubości 18 mm, (front dopuszcza się z płyty 16 mm, plecy dopuszcza się gr. 12 mm) kolorystyka dopasowana do biurka do wyboru przez Zamawiającego. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Wszystkie płyty laminowane obustronnie. | TAK |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 5 | Podział na osiem boksów szer. 300mm każdy dwóch kolumnach | TAK |  |
| 6 | Każdy boks wyposażony w zamek patentowy | TAK |  |
| 7 | Drzwiczki wyposażone w zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni | TAK |  |
| 8 | Na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium | TAK |  |

Załącznik nr 3/15 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Szafka podwójna szatniowa –**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Wymiary: szer. 400 x gł. 500 x wys.1800 mm | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja wykonana z blachy stalowej z wykończeniem powierzchni lakierem proszkowym, powierzchnia gładka, łatwa w utrzymaniu czystości, kolor szary lub beżowy | TAK |  |
| 3 | Dwudrzwiowe, z przegrodą środkową dzielącą na dwie komory o szer. 300mm | TAK |  |
| 4 | Proste jednopunktowe zamkniecie obrotowa blokadą z zamkiem bębenkowym, po 3 klucze do każdego zamka | TAK |  |
| 5 | Każda komora powinna posiadać półkę górną, poprzeczny drążek z hakami na wieszaki | TAK |  |

Załącznik nr 3/16 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA –** **Stół ze zlewem 2-komorowym + zestaw sanitarny Z1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Stół ze zlewem 2-komorowym + zestaw sanitarny Z1 | TAK |  |
| 1.1 | Wymiary: 1700x600x850 mm | TAK |  |
| 1.2 | Konstrukcja w całości wykonana z blachy stalowej kwasoodpornej, blat ze zlewozmywakiem i półka dolna. | TAK |  |

Załącznik nr 3/17 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA –** **Wózek transportowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Wózek transportowy z blachy nierdzewnej | TAK |  |
| 1.1 | Wymiary: 450 x 500 x 905 mm | TAK |  |
| 1.2 | Konstrukcja w całości wykonana z blachy stalowej kwasoodpornej, pólka górna i półka dolna. | TAK |  |

Załącznik nr 3/18 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Lada**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Lada w kształcie litery L |  |  |
| 1.1 | Długość | 3000 mm |  |
| 1.2 | Szerokość szafek stojących z blatem | 1800 mm |  |
| 1.3 | Blat roboczy wysokość | 740 mm |  |
| 1.4 | Blat szerokość | 700 mm |  |
| 1.5 | Blat górny szerokość | 300 mm |  |
| 1.6 | Blat oparty na 3 szafkach( 1 z drzwiczkami i półką, dwie z trzema szufladami) o wym.:  Wysokość 710 mm  Głębokość 550 mm  Szerokość 500 mm |  |  |
| 2 | Inne wymagania |  |  |
| 2.1 | Korpusy i półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.0,5 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 2.2 | Fronty wykonane z płyty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.2,0 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 2.3 | Panel zewnętrzny gr. 18 mm, boniowany | TAK |  |
| 2.4 | Blat postforming o gr. 38 mm ,Blat górny na podporach gr. 36 mm, | TAK |  |
| 2.5 | Całkowita grubość blatu 36-40 mm | TAK |  |
| 2.6 | Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm | TAK |  |
| 2.7 | Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium | TAK |  |
| 2.8 | Zawiasy z dociągiem 110 stopni | TAK |  |
| 2.9 | Szuflady na prowadnicach typu BLUM tandem, pełny wysuw | TAK |  |
| 2.10 | Szuflady wyposażone w zamki patentowe w całości metalowe | TAK |  |
| 2.11 | Pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę komputera – 2 szt., w blacie przelotka kablowa – 2 szt | TAK |  |
| 2.12 | Kolor i wzór okleiny laminatowej do uzgodnienia ( gładki – bez faktury drewna). | TAK |  |

Załącznik nr 3/19 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zestaw szaf, szafek kuchennych z blatem, i wiszących,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Zestaw zgodnie z rys. T-03.7 – szafy, blaty na całej długości na szafkach – w tym 3 szafki z trzema szufladami każda ,w pozostałych półki, szafki wiszące z półką | TAK |  |
| 2 | Inne wymagania |  |  |
| 2.1 | Korpusy i półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.0,5 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 2.2 | Fronty wykonane z płyty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.2,0 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 2.3 | Plecy z HDF | TAK |  |
| 2.4 | Blat postforming o gr. 38 mm, do wbudowania umywalka i zlewozmywak z dostawy Zamawiającego | TAK |  |
| 2.5 | Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm | TAK |  |
| 2.6 | Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium | TAK |  |
| 2.7 | Zawiasy z dociągiem 110 stopni | TAK |  |
| 2.8 | Szuflady na prowadnicach typu BLUM tandem, pełny wysuw | TAK |  |
| 2.9 | Szafki górne montowane na listwie montażowej | TAK |  |
| 2.10 | Listwy przyblatowe aluminiowe | TAK |  |
| 2.11 | Kolor i wzór okleiny laminatowej do uzgodnienia ( gładki – bez faktury drewna). | TAK |  |

Załącznik 3/20 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Regał magazynowy**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał magazynowy metalowy składany na wcisk, malowany proszkowo, 6 półek | TAK |  |
| 2 | Wymiary :  800 x 600 x 1800 mm | TAK |  |

Załącznik 3/21 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Stół**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół z prostokątnym blatem | TAK |  |
| 2 | Wymiary :  1300mm x 700 mm x 700 mm | TAK |  |
| 3 | Blat z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, gr. min. 22 mm. | TAK |  |
| 4 | Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczone doklejką – obrzeże z PCV lub ABS o gr. min. 22 q kolorze płyty | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja z profilu metalowego w kolorze aluminum | TAK |  |

Załącznik 3/22 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Wózek sprzątacza MOP**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek sprzątacza  Kółka samoskretne śr. min.100 mm, wyposażony w dwa wiadra o poj. 24 i 16 l, dwa wiaderka o popj. 10 l, prasa do wyciskania mopów, 2 kuwety 16 l, uchwyt do worka na odpady o poj. 120 l , jeden uchwyt na mopy + 2 mopy | TAK |  |
| 2 | Wymiary :  1250x680x1100 mm +/- 5% | TAK |  |

Załącznik 3/23 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Krzesło**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło z oparciem | TAK |  |
| 2 | Wymiary :  Siedzisko 380 x 380 mm (+40 mm)  Wysokość 800 mm (+50 mm) | TAK |  |
| 3 | Siedzisko tapicerowane zmywalne – kolor do uzgodnienia | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja z profilu metalowego w kolorze aluminum | TAK |  |

Załącznik 3/25 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Wózek do przewożenia zwłok**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowa konstrukcja pokryta lakierem proszkowym | TAK |  |
| 2 | Regulacja wysokości leża | TAK |  |
| 3 | Leże zdejmowane jako nosze | TAK |  |
| 4 | Podstawa jezdna wyposażona w 4 kółka, w tym 2 z blokadą | TAK |  |
| 5 | Długość 1970 mm | TAK |  |
| 6 | Szerokość 695 mm | TAK |  |
| 7 | Kapsuła na zwłoki wykonana tworzywa sztucznego, dezynfekowalna | TAK |  |
| 8 | Wyrób medyczny | TAK |  |

Załącznik nr 3/26 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Stanowisko pielęgnacyjne niemowląt**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt o wymiarach 1900x580/780x870+/-20mm | TAK |  |
| 2 | Blat z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym, zamontowany na zespole szafek o giętych frontach, dopasowanych do kształtu blatu. W blacie umywalka i wanienka z prawej lub lewej strony zestawu , monolityczny w części modułów umywalki, wanienki i przewijania. | TAK |  |
| 3 | Wanienka o wymiarach ok. 680x380 mm | TAK |  |
| 4 | Szerokość blatu w części umywalki i wanienki 580mm +/- 20mm | TAK |  |
| 5 | Szerokość blatu w części pielęgnacyjnej 870 +/- 20mm | TAK |  |
| 6 | Długość blatu 1900mm+/-20mm | TAK |  |
| 7 | Szafki i półki wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szafki wyposażone w stopki z regulacją poziomu, fronty z płyty MDF lakierowanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone przed działaniem wilgoci. | TAK |  |
| 8 | Wyposażenie:  Szafka z pięcioma szufladami  Szafka zamykana z półką  Szafka na wysuwany kosz z automatycznie podnoszonym pokryciem  Szuflada/półka na wagę do ważenia niemowląt  Materacyk pokryty PCV, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 9 | Baterie dostarcza Dostawca stanowiska |  |  |
| 10 | Wymagana konfiguracja stanowiska w odniesieniu do wykonanych podejść wod-kan po sprawdzeniu na budowie. Stanowisko w całości zmywalne i dezynfekowane | TAK |  |
| 11 | Promiennik podczerwieni do ogrzewania i oświetlenia na kolumnie nad stolikiem do pielęgnacji niemowląt z równolegle do frontu urządzenia umieszczonym źródłem podczerwieni, z automatyczną regulacją temperatury powietrza , zegarem Apgar i alarmami. Wyświetlenie temperatury mierzonej na trójkolorowym wyświetlaczu LED.  Urządzenie w klasie II b dla wyrobów medycznych, wymagany certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Producent urządzenia powinien posiadać Certyfikowany system zapewnienia jakości według normy ISO 13485 dla tego typu urządzeń. | TAK |  |

Załącznik 3/27 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – MYJNIA DEZYNFEKTOR**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary (max): szerokość: 500 mm  głębokość: 450 mm  wysokość: 1.610 mm | TAK |  |
| 2 | Model stojący | TAK |  |
| 3 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji naczyń takich jak baseny, i ich pokrywki, kaczki, wiaderka, miski nerkowate i inne naczynia sanitarne | TAK |  |
| 4 | Obudowa i komora do opróżniania, mycia i dezynfekcji wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 5 | Drzwiczki komory otwierane do przodu | TAK |  |
| 6 | Komora tłoczona bez spoin |  |  |
| 7 | Drzwi z blokadą przed otwarciem podczas trwania procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 8 | Opróżnianie kaczek i basenów podczas zamykania drzwi komory | TAK |  |
| 9 | Podłączenie odpływu DN 100  - kontrola syfonu - zatrzymanie programu w przypadku zatkania syfonu | TAK |  |
| 10 | 7 dysz obrotowych i 5 dysz strumieniowych wachlarzowych do czyszczenia zewnętrznego i wewnętrznego naczyń pielęgnacyjnych oraz komory myjącej | TAK |  |
| 11 | Pompa 0,55 kW, cały zespół otoczony izolacją akustyczną, oddzielony od obudowy  - oddzielenie od sieci zasilającej wg DIN EN 1717 ze swobodnym wyjściem, typ AA | TAK |  |
| 12 | Kontrola higieny i techniczna wszystkich etapów przebiegu programu, możliwość ręcznego ustawianie danych maszyny i programu (min. 50) | TAK |  |
| 13 | Złącze RS 232 umożliwiające transmisje danych na oprogramowanie zewnętrzne | TAK |  |
| 14 | Wyświetlacz – tekst niezaszyfrowany, znaki 2x20, tło podświetlone | TAK |  |
| 15 | Tryb oszczędności energii „stand-by” | TAK |  |
| 16 | W przypadku wystąpienia błędu przebieg programu zostaje przerwany. | TAK |  |
| 17 | Sygnał akustyczny i optyczny informujący o zaistniałych błędach | TAK |  |
| 18 | Myjnia wyposażona w 4 przyciski membranowe do włączania programu z punktem naciskania i jednoznaczną symboliką dla skróconego, normalnego oraz intensywnego programu czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
| 19 | Moc grzejna (w przypadku prądu trójfazowego 400 V) do 4,0 kW  Moc grzejna (w przypadku prądu zmiennego 230 V) do2,7 kW | TAK |  |
| 20 | Kontrola poprzez regulację procesu dezynfekcji stosownie do wartości A0 ustawionej w urządzeniu sterowniczym (wg EN ISO 15883-3: A0 = 60) | TAK |  |
| 21 | Elektryczna skrzynka zasilania z wyłącznikiem głównym, moc przyłączeniowa max. 6,9 kW | TAK |  |
| 22 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody½” | TAK |  |
| 23 | Uchwyt uniwersalny, łatwe do wymiany, przystosowane do rodzaju używanych naczyń sanitarnych. Wsad jednorazowo np: basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki szpitalne. | TAK |  |
| 24 | Możliwość schładzania naczyń z końcowym płukaniem | TAK |  |
| 25 | Samoczyszczenie i samodezynfekcja komory i dysz | TAK |  |
| 26 | - Urządzenie spełnia normą jakości wg DIN EN ISO 9001/2000 oraz EN ISO 13485:2003 | TAK |  |
| ``27 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny.  Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz.  Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Podać |  |
| 28 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 29 | Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych | TAK |  |

Załącznik 3/28 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Kozetka lekarska**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produkt systemowy, seryjnie produkowany, | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo | TAK |  |
| 3 | Regulowane stopki, regulacja zagłówka za pomocą wspornika metalowego | TAK |  |
| 4 | Wymiary :  Szerokość 700 mm  Długość 1850 mm  Wysokość 550 mm | TAK |  |
| 5 | Tapicerowana tkaniną zmywalną | TAK |  |

Załącznik 3/29 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Stół do badania niemowląt**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produkt systemowy, seryjnie produkowany, | TAK |  |
| 2 | Z materacem i bokami tapicerowanymi tkaniną zmywalną | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo | TAK |  |
| 4 | Wymiary :  Szerokość 960 mm  Głębokość 750 mm  Wysokość leża 790 mm  Wysokość całkowita 990 mm | TAK |  |

Załącznik 3/30 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Taboret medyczny**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produkt systemowy, seryjnie produkowany, | TAK |  |
| 2 | Z siedziskiem tapicerowanym tkaniną zmywalną | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja na pięcioramiennej podstawie z podgumowanymi kółkami | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości sprężyną gazową |  |  |
| 5 | Wymiary :  Srednica podstawy 600mm  Wysokość 460-600 mm (zakres regulacji)  Średnica siedziska 340 mm | TAK |  |

Załącznik nr 3/31 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA –** **Szafka z blenda boczną, na materiały jednorazowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Szafa medyczna wym. ok.. 600x300x1000mm, | 1 szt |  |
| 1.1 | 4 półki , wysokość montażu regulowana | TAK |  |
| 2 | Inne wymagania |  |  |
| 2.1 | Korpusy i półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.0,5 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 2.2 | Fronty wykonane z płyty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.2,0 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 2.3 | Konstrukcja mebli oparta na anodowanych profilach zamkniętych aluminiowych o przekroju 25x25. | TAK |  |
| 2.4 | Plecy z HDF | TAK |  |
| 2.5 | Zawiasy z dociągiem 110 stopni | TAK |  |
| 2.6 | Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm | TAK |  |
| 2.7 | Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium | TAK |  |
| 2.9 | Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm | TAK |  |
| 2.10 | Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium | TAK |  |
| 2.11 | Kolor i wzór okleiny laminatowej do uzgodnienia ( gładki – bez faktury drewna). | TAK |  |

Załącznik nr 3/32 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Zestaw szafek z blatem, i wiszących,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Zestaw , blat podbudowany szafkami na całej długości: 1400mm /1600 mm zgodnie z zestawieniem w tabeli | TAK |  |
| 2 | Inne wymagania |  |  |
| 2.1 | Korpusy i półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.0,5 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 2.2 | Fronty wykonane z płyty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.2,0 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 2.3 | Plecy z HDF | TAK |  |
| 2.4 | Blat postforming o gr. 38 mm, do wbudowania umywalka z dostawy Zamawiającego | TAK |  |
| 2.5 | Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm | TAK |  |
| 2.6 | Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium | TAK |  |
| 2.7 | Zawiasy z dociągiem 110 stopni | TAK |  |
| 2.8 | Szuflady na prowadnicach typu BLUM tandem, pełny wysuw | TAK |  |
| 2.9 | Szafka górna – 1 szt. montowane na listwie montażowej | TAK |  |
| 2.10 | Listwy przyblatowe aluminiowe | TAK |  |
| 2.11 | Kolor i wzór okleiny laminatowej do uzgodnienia ( gładki – bez faktury drewna). | TAK |  |

**Załącznik nr 3/33 do SIWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA –** **Fotel jezdny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Fotel jezdny obrotowy | TAK |  |
| 2 | Podstawa pięcioramienna z kółkami jezdnymi do wykładziny pvc | TAK |  |
| 3 | Oparcie i siedzisko połączone łącznikiem | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości w zakresie 400-500 mm | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości oparcia min. 50 mm | TAK |  |
| 6 | Wyposażony w mechanizm synchroniczny z dopasowaniem siły odchylenia do wagi użytkownika | TAK |  |
| 7 | Podłokietniki z nakładkami z poliuretanu | TAK |  |
| 8 | Tapicerowany tkaniną zmywalną | TAK |  |
| 9 | Wymagany certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 | TAK |  |

**Załącznik nr 3/34 do SIWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA –** **Lampa zabiegowa ścienna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Źródło światła: żarówka halogenowa o mocy minimalnej 50W | TAK |  |
| 3 | Temperatura barwowa źródła światła min.3 000K | TAK |  |
| 4 | Natężenie oświetlenia w odległości 500 mm min. 48 000 lux | TAK |  |
| 5 | Żywotność żarówki, min.3000 h | TAK |  |
| 6 | Wysięg lampy min. 1100mm, dwa ramiona min. 500 mm każde | TAK |  |
| 7 | Regulacja obrotu ramion w pionie i poziomie, obrót kopuły lampy | TAK |  |
| 8 | Montaż lamp do ściany wykonanej w technologii YTONG | TAK |  |
| 9 | Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.Wyrób medyczny– załączyć odpowiedni dokument , Certyfikat CE. | TAK |  |

Załącznik nr 3/35 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Wózek iniekcyjny**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Wartość lub zakres wartości wymaganych** | **Wartość lub zakres wartości oferowanych** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Wymiary zewnętrzne wózka (mm) | 900x630(±30mm) |  |
| **2** | Wysokość blatu roboczego (mm) | 980 mm (±30mm) |  |
| **3** | Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej. | TAK |  |
| **4** | Cztery podwójne koła o średnicy minimum 100 mm, w tym dwa z podwójną blokadą co do toczenia i obrotu. | TAK |  |
| **5** | Koła bez widocznej osi toczenia. | TAK |  |
| **6** | Cztery krążki odbojowe umieszczone w narożnikach wózka nad kołami zabezpieczające wózek przed uszkodzeniami | TAK |  |
| **7** | Obciążenie robocze przypadające na jedno koło: | min. 110 kg. |  |
| **8** | Dziesięć szuflad na prowadnicach łożyskowych umieszczonych w dwóch pionowych rzędach. | TAK |  |
| **9** | Dwie dolne szuflady o wysokości (mm) | 200 (±30mm) |  |
| **10** | Sześć środkowych szuflad o wysokości (mm) | 100 (±20mm) |  |
| **11** | Dwie górne szuflady o wysokości (mm) | 50 (±10mm) |  |
| **12** | Całkowite wysunięcie szuflady (110%) | TAK |  |
| **13** | System samo domykających się szuflad, oraz system zabezpieczający szuflady przed otwieraniem podczas przetaczania wózka | TAK |  |
| **14** | Ładowność jednej szuflady minimum (kg) | 30 (±3 kg) |  |
| **15** | Szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe kosze z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. | TAK |  |
| **16** | Blat roboczy z tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej z podniesionymi brzegami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu. | TAK |  |
|  | **WYPOSAŻENIE** |  |  |
| **17** | Kosz na odpady medyczne | TAK |  |
| **18** | Uchwyt do przetaczania | TAK |  |
| **19** | Możliwość wyboru kolorystyki szuflad wózka w co najmniej pięciu różnych kolorach. | TAK |  |

Załącznik 3/36 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - SZAFA BIUROWA II**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produkt systemowy, seryjnie produkowany, tj. możliwy do łączenia w różnych konfiguracjach, pozwalający na wymianę części i elementów . | TAK |  |
| 2 | Szafa biurowa dwudrzwiowa w części do wysokości 600 mm, powyżej regał otwarty z dwoma półkami | TAK |  |
| 3 | Wymiary szafy  Szerokość 600 mm  Głębokość 400 mm  Wysokość 1800 mm | TAK |  |
| 4 | Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej , płyty grubości 18 mm, (front dopuszcza się z płyty 16 mm, plecy dopuszcza się gr. 12 mm) kolorystyka dopasowana do biurka do wyboru przez Zamawiającego. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Wszystkie płyty laminowane obustronnie. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm w kolorze płyty | TAK |  |
| 6 | Półki (6 szt.), regulacja półek co 32 mm, montowane przy pomocy systemu zapobiegającemu ich wypadnięciu | TAK |  |
| 7 | Wyposażona w zamek baskwilowy , 3 pkt. na jednym skrzydle, listwa przymykowa | TAK |  |
| 8 | Wyposażona w zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni | TAK |  |
| 9 | Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium | TAK |  |
| 10 | Karta katalogowa producenta w formacie minimum A4 na której będzie przedstawiony oferowany mebel, nazwa produktu lub nazwa użytego systemu, nazwa producenta, rysunek w skali lub zdjęcie proponowanego produktu | TAK |  |
| 11 | Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub równoważne | TAK |  |

Załącznik nr 3/37 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Wózek iniekcyjny**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Wartość lub zakres wartości wymaganych** | **Wartość lub zakres wartości oferowanych** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Wymiary zewnętrzne wózka (mm) | 850x620(±30mm) |  |
| **2** | Wysokość blatu roboczego (mm) | 1050 mm (±30mm) |  |
| **3** | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego –polipropylenu, dolna pólka z tworzywa odpornego na uderzenia – pólka profilowana ze spadkiem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia. | TAK |  |
| **4** | Cztery podwójne koła . o śr.min. 125 mm , w tym min. Jedno z blokadą – koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża i w obudowie | TAK |  |
| **5** | Wózek składający się z szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym. Elementy wewnętrzne z możliwością wymiany w warunkach technicznych szpitala. | TAK |  |
| **6** | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego –polipropylenu, posiadający wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka. W blacie zamontowana półka wysuwana z boku. | TAK |  |
| **7** | Centralna blokada szuflad przyciskiem w czołowej części blatu. Dodatkowo klucz zamykający | TAK |  |
| **8** | Wyposażenie:  Szuflada o wys. 250 mm 1 szt. +/- 30 mm  Szuflada o wys. 150 mm 2 szt. +/- 30 mm  Szuflada o wys. 80 mm 3 szt. +/- 30 mm | TAK |  |
| **9** | Możliwość dowolnej zmiany położenia szuflad przez personel szpitala |  |  |
| **10** | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady małej tworzących ok. 25 pól z możliwością konfigurowania ich wielkości |  |  |
| **11** | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady średniej tworzących ok. 10 pól z możliwością konfigurowania ich wielkości |  |  |
| **12** | Dodatkowy blat wysuwany z boku wózka |  |  |
| **13** | Po bokach zamontowane dwie uniwersalne szyny medyczne o długości min. 350 mm z aluminium lub stali nierdzewnej |  |  |
| **14** | Wózek zabudowany tworzywowymi ściankami z trzech stron |  |  |
| **15** | Uchwyt na pojemnik na zużyte igły montowany do szyny bocznej |  |  |
|  | **WYPOSAŻENIE** |  |  |
| **16** | Kosz na odpady medyczne zawieszany na szynie bocznej |  |  |
| **17** | Możliwość wyboru kolorystyki szuflad wózka w co najmniej pięciu różnych kolorach. | TAK |  |

Załącznik nr 3/38 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Wózek reanimacyjny**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Wartość lub zakres wartości wymaganych** | **Wartość lub zakres wartości oferowanych** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Wymiary zewnętrzne wózka (mm) | 850x620(±30mm) |  |
| **2** | Wysokość blatu roboczego (mm) | 1050 mm (±30mm) |  |
| **3** | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego –polipropylenu, dolna pólka z tworzywa odpornego na uderzenia – pólka profilowana ze spadkiem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia. | TAK |  |
| **4** | Cztery podwójne koła . o śr.min. 125 mm , w tym min. Jedno z blokadą – koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża i w obudowie | TAK |  |
| **5** | Wózek składający się z szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym. Elementy wewnętrzne z możliwością wymiany w warunkach technicznych szpitala. | TAK |  |
| **6** | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego –polipropylenu, posiadający wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka. W blacie zamontowana półka wysuwana z boku. | TAK |  |
| **7** | Centralna blokada szuflad przyciskiem w czołowej części blatu. Dodatkowo klucz zamykający | TAK |  |
| **8** | Wyposażenie:  Szuflada o wys. 250 mm 1 szt. +/- 30 mm  Szuflada o wys. 150 mm 2 szt. +/- 30 mm  Szuflada o wys. 80 mm 3 szt. +/- 30 mm | TAK |  |
| **9** | Możliwość dowolnej zmiany położenia szuflad przez personel szpitala |  |  |
| **10** | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady małej tworzących ok. 25 pól z możliwością konfigurowania ich wielkości |  |  |
| **11** | Z tyłu wózka regulowany wieszak na płyny infuzyjne oraz obrotowa regulowana półka pod defibrylator |  |  |
| **12** | Dodatkowy blat wysuwany z boku wózka |  |  |
| **13** | Po bokach zamontowane dwie uniwersalne szyny medyczne o długości min. 350 mm z aluminium lub stali nierdzewnej |  |  |
| **14** | Wózek zabudowany tworzywowymi ściankami z trzech stron |  |  |
| **15** | Na tylnej ścianie wózka zamocowana tworzywowa deska reanimacyjna , wyciągana w łatwy sposób |  |  |
|  | **WYPOSAŻENIE** |  |  |
| **16** | Kosz na butlę z tlenem |  |  |
| **17** | Możliwość wyboru kolorystyki szuflad wózka w co najmniej pięciu różnych kolorach. | TAK |  |

Załącznik nr 3/39 do SIWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Stolik zabiegowy jezdny**

| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Wartość lub zakres wartości wymaganych** | **Wartość lub zakres wartości oferowanych** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Wymiary zewnętrzne stolika (mm) | 750x550 (±30mm) |  |
| **2** | Wysokość blatu roboczego (mm) | 900 mm (±30mm) |  |
| **3** | Aluminiowy stelaż z rur fi. 35 mm lub adekwatnego profilu Al | TAK |  |
| **4** | 2 pólki z płyty laminowanej gr. 13 mm | TAK |  |
| **5** | Relingi z trzech stron | TAK |  |
| **6** | Górny blat z pochwytem do przetaczania | TAK |  |
| **7** | Cztery koła skretne śr. 100 mm | TAK |  |
| **8** | Wyposażony w krążki odbojowe | TAK |  |
| **9** | Kolor blatów do uzgodnienia | TAK |  |
| **10** | Obciążenie każdej półki do 30 kg | TAK |  |
| **11** | Łatwy do dezynfekcji | TAK |  |

**Załącznik nr 4**

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

w związku z art. 44 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

**Oświadczam, że:**

* 1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

**Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.**

…………………., dnia ……………………… …………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)