

Kraków dnia 03.04.2019r

**Wykonawcy**

**Strona internetowa:**

[**https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet**](https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **roboty remontowe – budowlane w budynku Oddziału Przeszczepu Szpiku Kostnego** **Szpitala Dziecięcego w Krakowie** – **4 Zadania**

Numer postępowania:**EZP-271-2-4/PN/2019**

**ODPOWIEDZI NR 1 na pytania dotyczące treści SIWZ**

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na wniesione zapytania i wnioski o wprowadzenie zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 1**.

Czy zamawiane żaluzje fasadowe mają być wyposażone w listwy żaluzyjne (lamele) o szer. 80 mm typ C80.

**ODPOWIEDŹ 1:** Zamawiający akceptuje lamele o szer. 80 mm

**PYTANIE 2.**

Czy sterowanie radiowe poszczególnych żaluzji może być realizowane z naściennych nadajników radiowych w układzie jeden nadajnik na jedno pomieszczenie. Innym rozwiązaniem jest indywidualny nadajnik mobilny dla każdej żaluzji.

**ODPOWIEDŹ 2:** Sterowanie radiowe - nadajnik mobilny dla jednego pomieszczenia czyli jednej żaluzji.

**PYTANIE 3.**

Czy zakładacie Państwo wykorzystanie dodatkowych nadajników grupowych do obsługi kilku żaluzji jednocześnie.

**ODPOWIEDŹ 3:** Nie zakładamy dodatkowych nadajników grupowych.

**PYTANIE 4.**

Gdzie zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna z której można zasilić żaluzje.

**ODPOWIEDŹ 4:** Długość przewodu zasilającego od 6 do 20 mb.

**Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji

inż. Jan Zasowski